Příloha č. 6 TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO STROJE

Název/typ/označení stroje: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

| **Požadavek zadavatele** | **Nabízené parametry uchazeče** Ano/jiné lepší parametry |
| --- | --- |
| **Technické parametry:** |
| Délka stroje max. 450 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Šířka stroje max. 140 cm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výška stroje max. 210 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Celková hmotnost max. 5500 kg  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Užitečná hmotnost max. 2500 kg  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Zametací šířka stavitelná, min. od 140 cm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Objem kontejneru na smetky min. 2000 l  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Objem nádrže na skrápění min. 450 l  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výška vyklápění kontejneru do strany min 130 cm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Průměr zametacích kartáčů 50 - 90 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Otáčky zametacích kartáčů plynule nastavitelné s minimální úrovní maximálních otáček 150 ot./min  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Spotřeba PHM do 6 l/Mth | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Schopnost zachycení prachových částic PM 10 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| **Vybavení:** |
| Řízení všech 4 kol s posilovačem řízení | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
|  Umístění sedadla řidiče vpravo | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Motor Diesel s minimálním výkonem 80 kW, emisní limity EURO 5 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Odpružení přední i zadní nápravy  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Rezervní kolo | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Kartáče:  |  |
| -plynulé ovládání počtu otáček kartáčů,  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| -blok pro přídavné funkce kartáčů | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výstražný maják vpředu i vzadu | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výstražný signál zpětného chodu | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Hydraulické vysouvání pravého kartáče | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Hydraulické naklápění pravého kartáče | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Čelní vybavení - odplevelovací kartáč, smývací lišta o záběru min 220 cm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přídavná zařízení - příprava pro vysávací hadici | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Hlučnost:  |  |
| - v kabině - 70 dB (max. průměrná) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| - venkovní - max. 80 dB při silném znečistění | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vybavení pro mytí:  |  |
| -Membránové vodní čerpadlo o výkonu min. 20 bar (150 l/min) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| -Tlaková hadice s přípojkou a proudnicí pro ruční mytí  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Sběrná nádoba/kontejner na smetky:vybavena záklopkou sací roury a ventilem pro recirkulaci použité vody | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| **Příslušenství:**  |  |
| -Nářadí pro údržbu a opravu | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| -Výstražné zadní značení | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

 ……………………………………………………………………

Podpis uchazeče (statutárního orgánu)

osoba oprávněná jednat za dodavatele