Příloha č. 6 TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO STROJE

Název/typ/označení stroje: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

| **Požadavek zadavatele** | **Nabízené parametry uchazeče** Ano/jiné lepší parametry |
| --- | --- |
| **Technické parametry:** |
| Délka stroje max. 480 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Šířka stroje max. 140 cm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výška stroje max. 210 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Celková hmotnost max. 5500 kg  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Užitečná hmotnost max. 2500 kg  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Zametací šířka stavitelná, min. od 130 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Objem kontejneru na smetky min. 1600 l  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Objem nádrže na skrápění min. 350 l  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výška vyklápění kontejneru min 130 cm | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Průměr zametacích kartáčů 50 - 90 cm  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Otáčky zametacích kartáčů plynule nastavitelné s minimální úrovní maximálních otáček 150 ot./min  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Spotřeba PHM do 6 l/Mth | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Schopnost zachycení prachových částic PM 10 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| **Vybavení:** |
| Řízení všech 4 kol s posilovačem řízení | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Umístění sedadla řidiče vpravo, případně uprostřed v případě jednomístného stroje | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Motor Diesel splňující emisní limity EURO 5 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Odpružení přední i zadní nápravy  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Rezervní kolo | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Kartáče:  |  |
| -plynulé ovládání počtu otáček kartáčů,  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| -blok pro přídavné funkce kartáčů | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výstražný maják vpředu, případně na jiném místě, tak, aby byl dostatečně viditelný ze všech stran vozidla. | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Výstražný signál zpětného chodu | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Hydraulické vysouvání pravého kartáče | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Hydraulické naklápění pravého kartáče | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Čelní vybavení - odplevelovací kartáč,  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Smývací lišta o záběru min 200 cm | DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| * Membránové vodní čerpadlo o výkonu min. 20 bar (150 l/min)
 | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Přídavná zařízení - příprava pro vysávací hadici | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Hlučnost:  |  |
| - v kabině - 75 dB (max. průměrná) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| - venkovní - max. 80 dB při silném znečistění | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vybavení pro mytí: |
| -Tlaková hadice s přípojkou a proudnicí pro ruční mytí  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Sběrná nádoba/kontejner na smetky: vybavena záklopkou sací roury a ventilem pro recirkulaci použité vody | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| **Příslušenství:**  |  |
| -Nářadí pro údržbu a opravu | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| -Výstražné zadní značení | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

 ……………………………………………………………………

Podpis uchazeče (statutárního orgánu)

osoba oprávněná jednat za dodavatele