**Popis stavebních činností – oprava fasády kostela sv. Václava**

V rámci opravy fasády dojde k sejmutí pouze nesoudržných vrstev omítek. Maximální možné množství bude zachováno a plochy nebudou obrušovány. Nové omítky budou vápenné, nikoli sanační, složením a strukturou budou odpovídat stávajícím omítkám.

Předpokládá se, že na sokl bude použit speciální druh omítky pro sokly z hydraulického vápna, případně omítku vápenocementovou, kterou je možné do výšky cca 15 cm nad terén hydorfobizovat.

Nové omítky se předpokládají vápenocementové sanační, opatřené štukem z kvalitního vápna. Na sokl bude použita hrubozrnná vápenocementová sanační omítka.

Prvky architektonického členění budou opraveny.

Všechny architektonické prvky fasády budou zachovány. V případě opravy budou štukatérsky doplněny ve tvarech a profilacích odpovídajících původní podobě fasády. Pro obnovu prvků budou použity šablony.

Přesné odstíny barevného řešení fasády budou určeny se zástupci památkové péče včetně pracovníků NPÚ ÚOPSČ přímo na místě za vzorkovníku a budou též provedeny barevné vzorky na fasádě objektu. Barevné řešení fasády má být shodné se stávajícím stavem.

V rámci opravy fasády se bude brát ohled na zachování maximálního množství dochovaných historických omítek. Nové omítky budou složením a strukturou obdobné, aby byla zajištěna pohledová i materiálová celistvost objektu. Nátěr vnějších stěn bude proveden ve výměře 658 m2.