**Příloha č. 3**

**Technická specifikace  
„Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Dolní Město“**

Technická specifikace komunálního čistícího vozidla na úklid silnic

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
| **Základní stroj** | | | | | |
|  | | | |  | |
|  | |  | |  | |
| * 4 válec, diesel, výkon min. 21 kW * baterie 12V min. 60 Ah, * plynulý plně hydraulický pojezd | | | | | |
| * permanentní pohon 4x4 * uzávěrka diferenciálu * hydraulické řízení | | | | | |
| * Dostatečný počet hydraulických vývodů pro připojení veškerého příslušenství – tj. nejméně   7 hydraulických vývodů vpředu (1x dvou činný, | | | | | |
| 1x dvou činný + pohon hydro motoru min. 15 ltr/min při 200 bar, | | | | | |
| 1x pohon hydro motoru 45 ltr/min při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, | | | | | |
| 1x vedení přepadového oleje). | |  | |  | |
| * Čelní hydro závěs | |  | |  | |
| * Dostatečný počet hydraulických vývodů pro připojení veškerého příslušenství – tj. nejméně   5x zadní hydraulické vývody (1x dvou činný, 1x pohon hydro motoru min. 35 ltr/min | | | | | |
| při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, 1x vedení přepadového oleje.) | | | | | |
| * Komfortní bezpečnostní kabina s topením, stěrač, sada předních a sada zadních   pracovních světel, majáček a otvírání pravých dveří. | | | | | |
| * Kapacita nádrže min. 30 litrů nafty. | |  | |  | |
| * Délka max. 2700 mm * Šířka max. 1090 mm * Výška max. 2000 mm * Vnější poloměr otáčení max. 1800 mm | | | | | |
| * Hmotnost max 3,5 tuny | | | | | |
|  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zametač s odsáváním** | | |  |  |  |
| * sběrací nástavba s odsáváním | | |  |  |  |
| * nesená nádrž na nečistoty o objemu min. 500 litrů., nádrž na vodu min. 80 litrů. | | | | |  |
| * vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do min 135 cm, | | | | |  |
| * odsávání centrální, včetně min. 4,5 m hadice ručního odsávání | | | | |  |
| * sada 2x2 talířových košťat | | |  |  |  |
| * šíře zametání nastavitelná 1,10 – 2,10 m s centrálním sběrem s odsáváním | | | | |  |
| a horizontálně rotujícím zametacím válcem. | | | |  |  |
| * Pohon hydraulikou stroje. | |  |  |  |  |
| * Sada pro snadné odstavení a nastrojení kontejneru |  |  |  |  |  |